Příloha č. 1.

Specifikace veřejné zakázky **„Nátěr střechy ZŠ Trojská 110/211, Praha 7, Troja“**

**Nátěr střechy:**

Výměra 600 m2

Barva S2160 HOSTAGRUND 2+1

RAL 0840 červenohnědá

1. Odmaštění podkladu
2. Mechanické očištění podkladu (spotřebu vody a el. energie hradí objednatel)
3. Základní nátěr
4. Vrchní krycí nátěr

**Nátěr okapů:**

Délka 180 bm

Barva S2160 HOSTAGRUND 2+1

RAL 0840 červenohnědá

1. Odmaštění
2. Očištění
3. Základní nátěr
4. Vrchní krycí nátěr

**Nátěr plechových prvků kolem 4 vikýřů**

Plocha celkem 12 m2

Barva S2160 HOSTAGRUND 2+1

RAL 0840 červenohnědá

1. Odmaštění
2. Očištění
3. Základní nátěr
4. Vrchní krycí nátěr

**Nátěr okenních rámů**

Počet 11 rámů 150 x 150 – venkovní strana

Barva Remmers, Dufa - RAL 8004 kupferbraun

1. Obroušení
2. Očištění
3. 2x Nátěr